|  |
| --- |
| 屋外広告物自己点検報告書 |
| 表示又は設置の場所 |  |
| 更新前の許可の年月日及び番号 | 年　　　月　　　日　　　　　　　第　　　　　　号 |
| 点検実施年月日 ＊１ | 年　　　　月　　　　日 |
| 区分 | 点検内容 | 異 常 ＊２ | 異常があつた場合その内容と対応 | 改 善＊２ |
| 基礎 | １　上部構造の全体の傾斜、ぐらつき等 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| ２　基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| 支持部 | １　鉄骨のさび、塗装の老朽化等 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| ２　鉄骨接続部の異常、ボルト等の緩み及び欠落 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの異常 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| ２　ベース周辺・コーキング・溶接部の異常 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）及び周辺の異常 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| 表示部 | １　表示面の汚染、変色、変形、破損及び剥離 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| ２　枠組み部材の異常 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| 照明装置等 | １　照明・ＬＥＤの不点及びネオン管の不発光 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| ２　取付部その他周辺の異常 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| ３　分電盤の異常 | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| その他 | その他点検した箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | 有 | 無 |  | 未 | 済 |
| 点検者　　　第2号の2様式（第2条関係） | 氏　名 | 上記のとおり相違ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 |
| 住　所 | 〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　（　　　　）　　　- |
| 資　格＊３ | □屋外広告士　□屋外広告物点検技能講習修了者＊４　□屋外広告物講習会修了者　　□「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員・技能検定合格者・職業訓練修了者　 |
| ※　注） はり紙、はり札、立看板等、許可期間が2月のものについては、提出不要です。＊１　申請前30日以内に実施した結果を報告してください。＊２　異常欄及び改善欄は、該当するものを〇で囲んでください。　　　＊３　点検者の資格欄は、該当する□にㇾ点を付してください。また、資格を証明する書類の写しを添付してください。　　　　　＊４　公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が共催する屋外広告物点検技能講習を修了した者をいいます。 |